Poštovana, danas u 5:30h po redovitoj proceduri upaljena je kremacijska peć.

Peć nije paljena od ponedjeljka 24.02.2025. Naime na krematoriju Osijek u pravilu kremacije se obavljaju ponedjeljkom i četvrtkom.

Svi parametri su bili normalni.

U 5:50 uređaji za kontrolu temperature su pokazali temperaturu u peći od 335 stupnjeva, u komori 556, a u dimnjaku doljnji senzor je pokazivao 253 stupnja što je i očekivano ali tada je gornji senzor u dimnjaku pokazao 1440 stupnjeva. Taj senzor u slučaju  te isključio plamenik.

Obavjestili smo servisera Greenvawe tvrtke.

Po njemu radi se o kvaru na senzoru.

Bez tog senzora nije moguće pokrenuti plamenik.

Kremacijska peć je isključena do daljnjeg.

Čekamo dolazak servisera.

O svim daljnjim promjenama te o pokretanju peći izvijestit ću Vas e mailom.

                       S poštovanjem,

                       Tehnički rukovoditelj

                       *Domagoj Vinaj*



Vinkovačka 63d, 31000 Osijek, HR

OIB: 00509601366



UKOP web site: <https://ukop-osijek.hr/>

VIDEO VIJESTI: <https://www.youtube.com/watch?v=6Zky_iXBdWA>

GLASNIK: <https://issuu.com/ukop/docs/ukopglasnik_04_issuu>